## 中标人公告内容

采购项目：云和梯田景区排污项目（二期）污水处理终端设备采购项目

采购编号：浙方云采2022-005号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人名称 | 浙江正境环保科技有限公司 | 中标人负责人 | | 成光 |
| 中标人地址 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道17号 | | | |
| 中标标的 | | | | |
| 货物名称 | 规格型号 | | 数量 | 单价 |
| **一、坑根门厅1T/D污水处理设备** | | | | |
| PE污水处理设备 | 1t/d | | 1 | 21000 |
| 空气泵 | 规格：Q=30L/min，H=0.1bar | | 1 | 4500 |
| 电控柜 | 室外不锈钢，时间继电器，含电磁阀 | | 1 | 11000 |
| 除磷装置 |  | | 1 | 1200 |
| 提升泵 | 规格：Q=6m3/h，H=4m，N=0.15kw，单相 | | 1 | 4580 |
| 专用连接管道 |  | | 1 | 850 |
| 消毒加药浮盒 |  | | 1 | 85 |
| 标识标牌 |  | | 1 | 9200 |
| 监控系统 | 球机，400万像素(360 旋转），带3m立杆，带数字刻录机（硬盘4TB）、配件 | | 1 | 12000 |
| **二、梅竹门厅1T/D污水处理设备** | | | | |
| PE污水处理设备 | 1t/d | | 1 | 21000 |
| 空气泵 | 规格：Q=30L/min，H=0.1bar | | 1 | 4500 |
| 电控柜 | 室外不锈钢，时间继电器，含电磁阀 | | 1 | 11000 |
| 除磷装置 |  | | 1 | 1200 |
| 提升泵 | 规格：Q=6m3/h，H=4m，N=0.15kw，单相 | | 1 | 4580 |
| 专用连接管道 |  | | 1 | 850 |
| 消毒加药浮盒 |  | | 1 | 85 |
| 标识标牌 |  | | 1 | 9200 |
| 监控系统 | 球机，400万像素(360 旋转），带3m立杆，带数字刻录机（硬盘4TB）、配件 | | 1 | 12000 |
| **三、梅九村30T/D污水处理设备** | | | | |
| 缺氧罐 | 规格：φ1.6×2.3m，φ150球形填料1m³，管式曝气器。 | | 1 | 44350 |
| 反应罐 | 规格：φ2.2×2.3m，含固定床填料4m³，管式曝气器 | | 2 | 50080 |
| 沉淀罐 | 规格：φ2.2×2.3m | | 1 | 46350 |
| 提升泵 | 规格：Q=4m3/h，H=4m，N=0.15kw，三相 | | 2 | 4580 |
| 浮球开关 |  | | 2 | 280 |
| 排泥泵 | 规格：Q=6m3/h，H=4m，N=0.15kw，单相 | | 1 | 4650 |
| 回转式风机 | 规格：Q=1.11m3/min，N=1.5kw，三相 | | 2 | 10650 |
| 电磁阀 | 不锈钢，DN20 | | 1 | 380 |
| 控制柜 | 壁挂式，PLC+触摸屏控制 | | 1 | 10650 |
| 计量泵 | 7.2L/h | | 1 | 3100 |
| 加药系统 | PE 200L，内含低液位保护浮球1只,带搅拌 | | 1 | 4850 |
| 反硝化装置 |  | | 1 | 2680 |
| 专用连接管道 |  | | 1 | 2200 |
| 电磁流量计 | DN50,分体式 | | 1 | 4850 |
| 成品设备房 | 塑木，2.5\*2.5\*3.0m | | 1 | 29500 |
| 标识标牌 |  | | 1 | 9500 |
| 监控系统 | 球机，400万像素(360 旋转），带3m立杆，带数字刻录机（硬盘4TB）、配件 | | 1 | 12000 |
| **四、索道终点100T/D污水处理设备** | | | | |
| 缺氧罐 | 规格：φ2.2×2.3m，φ150球形填料2m³，管式曝气器。 | | 2 | 45890 |
| 反应罐 | 规格：φ2.2×2.3m，含固定床填料4m³，管式曝气器 | | 6 | 50080 |
| 沉淀罐 | 规格：φ2.2×2.3m | | 2 | 46350 |
| 提升泵 | 规格：Q=6m3/h，H=5m，N=0.25kw，三相 | | 2 | 4580 |
| 浮球开关 |  | | 2 | 280 |
| 排泥泵 | 规格：Q=6m3/h，H=4m，N=0.15kw，单相 | | 2 | 4650 |
| 回转式风机 | 规格：Q=2.34m3/min，N=4.0kw，三相 | | 2 | 10850 |
| 电磁阀 | 不锈钢，DN20 | | 1 | 380 |
| 控制柜 | 壁挂式，PLC+触摸屏控制 | | 1 | 10650 |
| 计量泵 | 7.2L/h | | 1 | 3100 |
| 加药系统 | PE 500L，内含低液位保护浮球1只,带搅拌 | | 1 | 5500 |
| 反硝化装置 |  | | 1 | 2680 |
| 专用连接管道 |  | | 1 | 4500 |
| 电磁流量计 | DN50,分体式 | | 1 | 4850 |
| 成品设备房 | 塑木，3.0\*3.0\*3.0m | | 1 | 31000 |
| 标识标牌 |  | | 1 | 9500 |
| 监控系统 | 球机，400万像素(360 旋转），带3m立杆，带数字刻录机（硬盘4TB）、配件 | | 1 | 12000 |
| 费用项目清单 | / | | / | / |
| 产品（小计） |  | |  | 1044910 |
| 工时费 |  | |  | / |
| 服务费 |  | |  | / |
| 运输费 |  | |  | 10560 |
| 安装调试费 |  | |  | 31310 |
| 培训费 |  | |  | / |
| …… |  | |  | / |
| 其他： |  | |  | / |
| 税费 |  | | 税费率：13% | 以上价格已含税 |
| 中标金额合计 | | | | 1086780.00元 |
| 服务要求：均按招标文件和投标响应文件实施； | | | | |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后**2个工作日内**将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。